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Formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec


PRC-002-5 — Surveillance des perturbations et production des données

(cette section doit être complétée par le NPCC)

	Numéro de l’audit :
	NPCC-NIRnnnn-YYYYMMDD

	Entité visée :
	Nom de l’entité visée

	Numéro d’identification à la Régie :
	NIRnnnn

	Responsable des mesures pour assurer la conformité :
	Régie de l’énergie

	Date(s)[footnoteRef:1] d’évaluation de la conformité : [1: 	Date(s) d’évaluation de la conformité : la ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu.] 

	Du jour mois année au jour mois année

	Processus de surveillance de la conformité : 
	[Audit sur place | Audit hors site | Contrôle ponctuel]

	Noms des auditeurs :
	Fournis par le NPCC





Applicabilité des exigences :

	
	BA
	DP
	GO
	GOP
	LSE
	PA
	RC
	RP
	TO
	TOP
	TP
	TSP

	E1
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E2
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E3
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E4
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E5
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	E6
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E7
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E8
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E9
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E10
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E11
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E12
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	

	E13
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	
	



Légende :

	Texte avec fond bleu :
	Texte figé – ne pas modifier

	Zone d’entrée de texte avec fond vert :
	Information fournie par l’entité visée

	Zone d’entrée de texte avec fond blanc :
	Information fournie par l’auditeur



Clause de non-responsabilité

Ce formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec (formulaire) a été conçu pour faciliter l’évaluation, par le NPCC, de la conformité à cette norme de fiabilité et son annexe Québec (l’Annexe) d’une entité visée. Ce formulaire contient toutes les questions et tous les sujets pertinents du formulaire correspondant de la NERC utilisé aux États-Unis. Le texte du formulaire est adapté aux versions spécifiques de chaque norme de fiabilité et son Annexe. Les entités visées qui utilisent ce formulaire devraient choisir la version du formulaire qui s’applique à la norme de fiabilité qui est évaluée. Bien que l’information contenue dans ce formulaire dévoile en partie la méthodologie que le NPCC a choisie pour évaluer la conformité aux exigences de la norme de fiabilité, ce document ne doit pas remplacer la norme de fiabilité ou ne doit pas être vu comme un ajout d’exigences à la norme de fiabilité. Dans tous les cas, l’entité régionale doit se baser sur le texte de la norme de fiabilité elle-même et non sur le texte de ce formulaire, pour déterminer la conformité à la norme de fiabilité. Les normes de fiabilité peuvent être consultées sur le site Web de la Régie. Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fréquemment mises à jour et il se peut que ce formulaire ne soit pas mis à jour à la même fréquence. Par conséquent, il est impératif que les entités visées considèrent ce formulaire comme un document de référence seulement et non comme un suppléant ou remplaçant de la norme de fiabilité. Il est de la responsabilité de l’entité visée de vérifier si elle est conforme à la dernière version approuvée, par l’autorité gouvernementale applicable, de la norme de fiabilité, en fonction de son inscription au registre des entités visées.

Ce formulaire fournit, à titre d’information seulement, une liste non-exclusive d’exemples de types de pièces justificatives qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les pièces justificatives soumises par l’entité visée pour répondre aux exemples de ce formulaire n’assurent pas nécessairement la conformité à la norme de fiabilité, et le NPCC se réserve le droit de demander des pièces justificatives additionnelles, non contenue dans le formulaire, de la part de l’entité visée.


Constats
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	Exig.
	Constat
	Résumé et documentation
	Fonctions surveillées

	E1
	
	
	

	E2
	
	
	

	E3
	
	
	

	E4
	
	
	

	E5
	
	
	

	E6
	
	
	

	E7
	
	
	

	E8
	
	
	

	E9
	
	
	

	E10
	
	
	

	E11
	
	
	

	E12
	
	
	

	E13
	
	
	


 
	Exig.
	Sujets de préoccupation

	
	

	
	

	
	



	Exig.
	Recommandations

	
	

	
	

	
	



	Exig.
	Observations positives

	
	

	
	

	
	




Experts en la matière
Identifier le ou les experts en la matière, responsables de la norme de fiabilité. 

Réponse de l’entité visée (requise; veuillez insérez des lignes supplémentaires, si nécessaire) :
	Nom de l’expert en la matière
	Titre
	Organisation
	Exigence(s)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




E1 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E1. Chaque propriétaire d’installation de transport doit : 
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
1.1. désigner les jeux de barres du BES pour lesquels des données d’enregistrement chronologique des événements (ECE) et d’enregistrement des défauts (ED) sont exigées, conformément à la méthode présentée à l’annexe 1 de la norme PRC-002-5 ;
1.2. aviser les autres propriétaires d’éléments du BES raccordés directement aux jeux de barres qu’il a désignés selon l’alinéa 1.1, et pour lesquels il ne dispose pas de données ECE ou ED, que des données ECE ou ED sont exigées pour ces éléments du BES. Cette notification doit leur être envoyée dans les 90 jours civils suivant la désignation selon l’alinéa 1.1 ;
1.3. réévaluer tous les jeux de barres du BES selon l’alinéa 1.1 au moins une fois toutes les cinq années civiles et aviser les autres propriétaires, conformément à l’alinéa 1.2.

M1. Le propriétaire d’installation de transport doit détenir : une liste datée (en format papier ou électronique), établie conformément à l’annexe 1 de la norme PRC-002-5, des jeux de barres du BES pour lesquels des données ECE et ED sont exigées ; une ou plusieurs pièces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant qu’il a avisé les autres propriétaires conformément à l’alinéa 1.2 de l’exigence E1 ; ainsi qu’une ou des pièces justificatives attestant que tous les jeux de barres du BES ont été réévalués selon l’intervalle prescrit à l’alinéa 1.3 de l’exigence E1.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	La documentation datée, comprenant les pièces justificatives que les étapes décrites à l’annexe 1 ont été suivies, incluant toutes les étapes, le cas échéant, au moins une fois toutes les cinq années civiles pour désigner les jeux de barres du BES pour lesquels des données ECE et ED sont exigées.

	La liste des propriétaires d’éléments du BES raccordés aux jeux de barres du BES désignés pour lesquels des données ECE et ED sont exigées, le cas échéant.

	De la documentation datée, ou toute autre pièce justificative, attestant que l’entité visée a avisé les autres propriétaires d’éléments du BES raccordés à ses jeux de barres du BES dans un délai de 90 jours civils, lorsque ces jeux de barres identifiés selon l’alinéa 1.1 n’ont pas de données ECE et ED.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E1
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(Alinéa 1.1) Sélectionner un échantillon des jeux de barres du BES de l’entité visée et vérifier que leur identification, selon l’exigence E1, alinéa 1.1, a été faite conformément à la méthode de sélection indiquée à l’annexe 1 de la norme de fiabilité PRC-002-5.

	
	(Alinéa 1.2) Le cas échéant, sélectionner un échantillon d’éléments du BES des autres propriétaires et raccordés aux jeux de barres du BES désignés n’ayant pas de données ECE et ED disponibles pour le propriétaire d’installation de transport, et vérifier que l’entité visée a avisé les autres propriétaires dans les 90 jours civils suivant l’exécution de l’alinéa 1.1 des éléments pour lesquels des données ECE et/ou ED sont exigées.

	
	(Alinéa 1.3) Vérifier que l’entité visée a évalué les jeux de barres du BES au moins une fois toutes les cinq années civiles, conformément à l’alinéa 1.1, et qu’elle a avisé les autres propriétaires, le cas échéant, conformément à l’alinéa 1.2.

	Notes pour l’auditeur : Une année civile est définie du 1er janvier au 31 décembre.

Un schéma unifilaire, une liste des jeux de barres ou toute autre information peuvent être utilisés pour identifier les jeux de barres du BES afin que l’auditeur puisse déterminer s’ils ont été désignés correctement par l’entité visée. Veuillez tenir compte de la note de bas de page 2 lors de la revue des informations.

Veuillez consulter l’annexe 1 de la norme de fiabilité PRC-002-5 concernant la méthode de sélection à utiliser lors de la désignation des jeux de barres du BES. Veuillez prendre note que l’annexe ne fournit pas de directives pour désigner les jeux de barres pour lesquels la puissance disponible maximale calculée de court-circuit triphasé  (en MVA) a la même valeur sur plus de 11 jeux de barres du BES. Cela pourrait avoir une incidence sur les résultats. L’équipe de rédaction de la norme a été invité à se pencher sur ce sujet et a choisi de ne pas le faire. De plus, l’application de l’étape 5 peut entraîner une réduction du niveau de la puissance disponible tenant compte de l’expression « multiplier par 20 % […] ». Le personnel de l’entité visée doit expliquer clairement la réalisation des étapes de l’annexe 1.

Note de bas de page 2 tirée du texte de la norme de fiabilité PRC-002-5 : Dans le contexte de la présente norme de fiabilité, on dit que des éléments du BES sont « raccordés directement » s’ils sont raccordés au même niveau de tension dans un même emplacement et qu’ils partagent une même grille de terre avec le ou les jeux de barres du BES désignés selon la méthode de l’annexe 1. Les transformateurs dont la tension d’exploitation côté basse tension est inférieure à 100 kV ne sont pas visés.



Notes des auditeurs :





E2 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E2. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit avoir des données ECE de position de disjoncteur (ouvert ou fermé) pour chacun de ses disjoncteurs raccordés directement aux jeux de barres du BES désignés selon l’exigence E1 et associés aux éléments du BES raccordés à ces jeux de barres.
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

M2. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que des données ECE de position de disjoncteur ont été recueillies conformément à l’exigence E2. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les raccordements et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; 2) des données réellement enregistrées ; ou 3) des dessins de poste.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données ECE sont exigées pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E1, alinéa 1.2? 
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le propriétaire d’installation de transport qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Un schéma unifilaire des jeux de barres du BES désignés selon l’exigence E1 ou une liste de chacun des disjoncteurs appartenant à l’entité visée raccordés directement aux jeux de barres du BES identifiés selon l’exigence E1.

	Les documents décrivant les raccordements et les configurations de l’équipement ECE, y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales. Les données réellement enregistrées ou des dessins de poste pour ces jeux de barres du BES peuvent également être fournis.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E2
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	Sélectionner un échantillon des disjoncteurs de l’entité visée raccordés directement aux jeux de barres du BES désignés selon l’exigence E1 et passer en revue les pièces justificatives afin de vérifier l’existence de données ECE de position de disjoncteur. Si aucun évènement générant des données ECE ne s’est produit, alors l’auditeur peut se baser sur les documents techniques tels que des schémas d’installation ou des configurations d’équipement afin d’évaluer la conformité.

	Notes pour l’auditeur : 



Notes des auditeurs :





E3 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E3. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit avoir des données ED permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes, pour chaque enregistrement de défaut concernant ses éléments du BES raccordés directement aux jeux de barres du BES désignés selon l’exigence E1 :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
3.1. tension phase-neutre pour chaque phase de chaque jeu de barres du BES désigné ;
3.2. chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel pour les éléments du BES suivants :
3.2.1 transformateurs dont la tension d’exploitation côté basse tension est d’au moins 100 kV ;
3.2.2 lignes de transport.

M3. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant qu’il a des données ED suffisantes pour déterminer les grandeurs électriques conformément à l’exigence E3. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; 2) des données réellement enregistrées ou déduites ; ou 3) des dessins de poste.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données ED sont exigées pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E1, alinéa 1.2? 
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le propriétaire d’installation de transport qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Les documents décrivant les caractéristiques et les configurations de l’équipement tels qu’indiqués à la mesure M3.

	Les données réellement enregistrées pour les éléments du BES raccordées directement aux jeux de barres du BES désignées à l’exigence E1.

	Pour les grandeurs électriques qui n’ont pas été directement mesurées, veuillez fournir la documentation (calculs) utilisés afin de déterminer ces grandeurs.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E3
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E3) À partir d’une liste ou d’un schéma unifilaire, sélectionner un échantillon des éléments du BES de l’entité visée raccordés aux jeux de barres du BES désignés selon l’exigence E1 et vérifier que des données ED existent pour les grandeurs électriques suivantes pour chaque ED déclenché :

	
	(Alinéa 3.1) Tension phase-neutre pour chaque phase de chaque jeu de barres du BES désigné.

	
	(Alinéa 3.2) Chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel pour les transformateurs dont la tension d’exploitation côté basse tension est d’au moins 100 kV et pour les lignes de transport.

	Notes pour l’auditeur : Si aucun évènement générant des données ED ne s’est produit, alors l’auditeur peut se baser sur des documents tels que des schémas d’installation ou des configurations d’équipement afin d’évaluer la conformité.



Notes des auditeurs :




E4 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E4. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit, pour les données ED de l’exigence E3, respecter les indications suivantes :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
4.1. Le ou les enregistrements comprennent :
· une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins 30 cycles pour un même point de déclenchement ; ou
· les données d’au moins deux cycles avant le déclenchement, des trois premiers cycles après le déclenchement, et du cycle final du défaut tel que capté par l’enregistreur de défaut.
4.2. La fréquence d’enregistrement est d’au moins 16 points par cycle.
4.3. L’enregistrement est déclenché pour au moins les événements suivants :
4.3.1 surintensité dans le neutre (courant résiduel) ;
4.3.2 sous-tension ou surintensité dans une phase.

M4. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les données ED sont conformes à l’exigence E4. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques de l’équipement (alinéa 4.2 de l’exigence 4) et les configurations ou réglages de l’équipement (alinéas 4.1 et 4.3) ; ou 2) des données réellement enregistrées ou déduites.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données ED sont exigées pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E1, alinéa 1.2? 
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le propriétaire d’installation de transport qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.





Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Les caractéristiques de l’équipement de mesure qui sont conformes à l’exigence E4, alinéa 4.2 et les configurations de l’équipement de mesure qui sont conformes à l’exigence E4, alinéas 4.1 et 4.3.

	Un échantillon de données réellement mesurées ou déduites pour démontrer la conformité à l’exigence E4, alinéas 4.1 à 4.3



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E4
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E4) À partir d’éléments soumis à l’exigence E3 avec des données ED, vérifier que les données respectent les indications suivantes :

	
	(Alinéa 4.1) Un ou des enregistrements comprenant une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et une longueur totale d’enregistrement d’au moins 30 cycles pour un même point de déclenchement, ou les données d’au moins deux cycles avant le déclenchement, des trois premiers cycles après le déclenchement, et du cycle final du défaut tel que capté par l’enregistreur de défaut.

	
	(Alinéa 4.2) Une fréquence d’enregistrement d’au moins 16 points par cycle.

	
	(Alinéa 4.3) L’enregistrement est déclenché à tout le moins pour les événements suivants : 1) surintensité dans le neutre (courant résiduel) et 2) sous-tension ou surintensité dans une phase.

	Notes pour l’auditeur : Si aucun évènement générant des données ED ne s’est produit, alors l’auditeur peut se baser sur des documents tels que des schémas d’installation ou des configurations d’équipement afin d’évaluer la conformité.



Notes des auditeurs :




E5 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E5. Chaque coordonnateur de la fiabilité doit :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
5.1. désigner les éléments du BES pour lesquels des données d’enregistrement des perturbations dynamiques (EPD) sont exigées, notamment les éléments suivants :
5.1.1 ressources de production synchrones :
5.1.1.1. ayant une puissance nominale brute d’au moins 500 MVA ;
5.1.1.2. ayant une puissance nominale brute d’au moins 300 MVA si la puissance nominale brute totale de la centrale ou de l’installation est d’au moins 1 000 MVA ;
5.1.2 au moins un élément du BES faisant partie d’une limite d’exploitation du réseau (SOL) relative à la stabilité (angulaire ou en tension) ;
5.1.3 chaque borne d’un circuit à courant continu haute tension (CCHT) ayant une puissance nominale d’au moins 300 MVA dans la partie à courant alternatif du convertisseur ;
5.1.4 un ou plusieurs éléments du BES faisant partie d’une limite d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion (IROL) ;
5.1.5 au moins un élément du BES situé dans une importante zone sensible aux variations de tension, c’est-à-dire une zone à laquelle s’applique un programme de délestage en sous-tension (DST) en service ;
5.2. établir une couverture EPD minimale, à l’inclusion des éléments du BES désignés selon l’alinéa 5.1, laquelle doit comporter au moins :
5.2.1 un élément du BES ; et
5.2.2 un élément du BES par tranche de 3 000 MW de la demande de pointe simultanée historique du coordonnateur de la fiabilité.
5.3. dans les 90 jours civils suivant l’exécution de l’alinéa 5.1, aviser tous les propriétaires des éléments du BES ainsi désignés que des données EPD seront exigées pour les éléments du BES en question.
5.4. réévaluer tous les éléments du BES compris dans sa zone de fiabilité selon les alinéas 5.1 et 5.2, au moins une fois toutes les cinq années civiles, et aviser leurs propriétaires conformément à l’alinéa 5.3.

M5. Le coordonnateur de la fiabilité doit détenir une liste datée (en format papier ou électronique) des éléments du BES pour lesquels des données EPD sont exigées, établie selon les alinéas 5.1 et 5.2 et réévaluée selon l’alinéa 5.4 de l’exigence E5. Il doit détenir une ou des pièces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant que chaque propriétaire d’installation de transport ou propriétaire d’installation de production a été avisé conformément à l’alinéa 5.3 ; ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment des lettres, des courriels, des fichiers électroniques ou des copies papier attestant que l’information a été transmise.



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Les documents datés attestant que les éléments du BES pour lesquels des données EPD sont exigées ont été désignés (alinéas 5.1.1 à 5.1.5) et qu’une couverture EDP minimale a été établie (alinéa 5.2).

	Les documents datés, ou toute autre pièce justificative, attestant que l’entité visée a avisé les autres propriétaires d’éléments du BES désignées dans un délai de 90 jours civils suivant l’exécution de l’alinéa 5.1.

	Les documents datés attestant que la réévaluation des éléments du BES a été effectuée au moins une fois toutes les cinq années civiles conformément aux alinéas 5.1 et 5.2, et qu’un avis a été transmis conformément à l’alinéa 5.3.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E5
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(Alinéa 5.1) Passer en revue les pièces justificatives attestant que l’entité visée a désigné les éléments du BES pour lesquels des données EPD sont exigées. À partir d’un ou de plusieurs schémas unifilaires (ou toute autre pièce justificative) vérifier que l’entité visée a identifié les éléments du BES comme suit :

	
	(Alinéa 5.1.1) Ressources de production synchrones ayant une puissance nominale brute d’au moins 500 MVA, ou ayant une puissance nominale brute d’au moins 300 MVA si la puissance nominale brute totale de la centrale ou de l’installation est d’au moins 1 000 MVA.

	
	(Alinéa 5.1.2) Au moins un élément du BES faisant partie d’une limite d’exploitation du réseau (SOL) relative à la stabilité (angulaire ou en tension).

	
	(Alinéa 5.1.3) Chaque borne d’un circuit à courant continu haute tension (CCHT) ayant une puissance nominale d’au moins 300 MVA dans la partie à courant alternatif du convertisseur.

	
	(Alinéa 5.1.4) Un ou plusieurs éléments du BES faisant partie d’une limite d’exploitation pour la fiabilité de l’Interconnexion (IROL).

	
	(Alinéa 5.1.5) Au moins un élément du BES situé dans une importante zone sensible aux variations de tension, c’est-à-dire une zone à laquelle s’applique un programme de délestage en sous-tension (DST) en service.

	
	(Alinéa 5.2) Vérifier que la couverture EPD des éléments du BES désignés selon l’alinéa 5.1 comprend au moins un élément du BES et un élément du BES par tranche de 3 000 MW de la demande de pointe simultanée historique de l’entité visée.

	
	(Alinéa 5.3) Pour un échantillon des éléments du BES en copropriété ayant été désignés, vérifier que l’entité visée a avisé les autres propriétaires des éléments du BES, dans un délai de 90 jours civils suivant l’exécution de l’alinéa 5.1, que des données EPD seront exigibles pour leurs éléments du BES respectifs.

	
	(Alinéa 5.4) Vérifier que les éléments du BES ont été réévalués une fois toutes les cinq années civiles conformément aux alinéas 5.1 et 5.2 et que l’entité visée a avisé les propriétaires conformément à l’alinéa 5.3.

	Notes pour l’auditeur : Une année civile est définie du 1er janvier au 31 décembre.

Un coordonnateur de la fiabilité n’est pas tenu d’inclure tous les éléments faisant partie d’une IROL conformément à l’alinéa 5.1.4. Cela pourrait entrainer la panne d’un élément d’une IROL en cas de perturbation et d’un enregistreur de données DDR connexe. Il est suggéré de demander au coordonnateur de la fiabilité comment il a désigné les éléments d’une IROL nécessitant des données EPD.

En ce qui concerne l’exigence E5 alinéa 5.2.2, l’auditeur doit vérifier que le nombre d’éléments du BES requis correspondent à la demande de pointe pour chaque tranche de 3 000 MW.



Notes des auditeurs :




E6 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E6. Chaque propriétaire d’installation de transport doit avoir des données EPD permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour chacun de ses éléments du BES qui lui ont été notifiés selon l’exigence E5 :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
6.1. une tension phase-neutre ou de composante directe ;
6.2. le courant de phase correspondant à la tension phase-neutre de l’alinéa 6.1 ou le courant de composante directe ;
6.3. les flux de puissance active et réactive triphasés correspondant à tous les circuits pour lesquels des mesures de courant sont exigées ;
6.4. la fréquence de toute tension spécifiée à l’alinéa 6.1.

M6. Le propriétaire d’installation de transport doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant qu’il a des données EPD permettant de déterminer les grandeurs électriques prescrites à l’exigence E6. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; 2) des données réellement enregistrées ou déduites ; ou 3) des dessins de poste.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée, que des données EPD sont exigées pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E5, alinéa 5.3?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des éléments du BES, la date de la notification et le coordonnateur de la fiabilité qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce qu’il y a des grandeurs électriques dans les alinéas 6.1 à 6.4 que l'entité visée n'a pas été en mesure de déterminer (directement ou par calcul)?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une description des perturbations pour lesquelles les grandeurs n'ont pas été déterminées et expliquer comment ces évaluations ont été effectuées.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]





Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	La liste des éléments du BES que l’entité visée possède et pour lesquels elle a reçu un avis conformément à l’exigence E5.

	Les documents décrivant les interconnexions et les configurations de l’équipement de données EPD, qui peuvent inclure une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales.

	Les données EPD réellement enregistrées pour les éléments du BES que l’entité visée possède et pour lesquels elle a reçu un avis conformément à l’exigence E5.

	Pour les grandeurs électriques qui n’ont pas été directement mesurées, fournir la documentation sur le calcul de ces grandeurs.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E6
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E6) Sélectionner un échantillon des éléments du BES pour lesquels l’entité visée a reçu un avis conformément à l’exigence E5 et vérifier que l’entité visée a des données EPD pour déterminer les grandeurs électriques suivantes :

	
	(Alinéa 6.1) Une tension phase-neutre ou de composante directe.

	
	(Alinéa 6.2) Le courant de phase correspondant à la tension phase-neutre de l’exigence E6, alinéa 6.1 ou le courant de composante directe.

	
	(Alinéa 6.3) Les flux de puissance active et puissance réactive triphasés correspondant à tous les circuits pour lesquels des mesures de courant sont exigées.

	
	(Alinéa 6.4) La fréquence de toute tension spécifiée à l’exigence E6, alinéa 6.1.

	Notes pour l’auditeur : 


Notes des auditeurs :




E7 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E7. Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir des données EPD permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes pour chacun de ses éléments du BES qui lui ont été notifiés selon l’exigence E5 :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
7.1. une tension phase-neutre, phase-phase ou de composante directe, du côté haute tension ou basse tension du transformateur élévateur de groupe de production ;
7.2. le courant de phase correspondant à la tension phase-neutre de l’alinéa 7.1, le courant correspondant à toute tension phase-phase ou le courant de composante directe ;
7.3. les flux de puissance active et réactive triphasés correspondant à tous les circuits pour lesquels des mesures de courant sont exigées ;
7.4. la fréquence d’au moins une tension spécifiée à l’alinéa 7.1.

M7. Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant qu’il a des données EPD permettant de déterminer les grandeurs électriques prescrites à l’exigence E7. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; 2) des données réellement enregistrées ou déduites ; ou 3) des dessins de poste.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données EPD sont exigées sur demande pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E5, alinéa 5.3?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des éléments du BES, la date de la notification et le coordonnateur de la fiabilité qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce qu’il y a des grandeurs électriques dans les alinéas 7.1 à 7.4 que l'entité visée n'a pas été en mesure de déterminer (directement ou par calcul)?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une description des perturbations pour lesquelles les grandeurs n'ont pas été déterminées et expliquer comment ces évaluations ont été effectuées.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]





Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	La liste des éléments du BES que l’entité visée possède et pour lesquels elle a reçu un avis conformément à l’exigence E5.

	Les documents décrivant les interconnexions et les configurations de l’équipement de données EPD, qui peuvent inclure une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales.

	Les données EPD réellement enregistrées pour les éléments du BES désignés.

	Pour les grandeurs électriques qui n’ont pas été directement mesurées, fournir la documentation sur l’évaluation (calcul) de ces grandeurs.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E7
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E7) Sélectionner un échantillon des éléments du BES pour lesquels l’entité visée a reçu un avis conformément à l’exigence E5 et vérifier que l’entité visée a des données EPD pour déterminer les grandeurs électriques suivantes :

	
	(Alinéa 7.1) Une tension phase-neutre, phase-phase ou de composante directe, du côté haute tension ou basse tension du transformateur élévateur de groupe de production.

	
	(Alinéa 7.2) Le courant de phase correspondant à la tension phase-neutre de l’exigence E7, alinéa 7.1, le courant correspondant à toute tension phase-phase ou le courant de composante directe.

	
	(Alinéa 7.3) Les flux de puissance active et réactive triphasés correspondant à tous les circuits pour lesquels des mesures de courant sont exigées.

	
	(Alinéa 7.4) La fréquence d’au moins une tension spécifiée à l’exigence E7, alinéa 7.1.

	Notes pour l’auditeur : 



Notes des auditeurs :




E8 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E8. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production tenu de produire des données EPD pour les éléments du BES désignés selon l’exigence E5 doit avoir une capacité d’enregistrement et de stockage continus des données. Dans le cas d’un équipement installé avant la date d’entrée en vigueur de la norme de fiabilité PRC-002-2 et dépourvu de capacité d’enregistrement continu, les enregistrements obtenus sur déclenchement doivent répondre aux critères suivants :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
8.1. longueur d’enregistrement sur déclenchement d’au moins trois minutes ;
8.2. au moins un des trois seuils de déclenchement suivants :
· écart par rapport à la fréquence nominale :
	
	Min.
	Max.

	o Interconnexion de l’Est
	<59,75 Hz
	>61,0 Hz

	o Interconnexion de l’Ouest
	<59,55 Hz
	>61,0 Hz

	o Interconnexion ERCOT
	<59,35 Hz
	>61,0 Hz

	o Interconnexion du Québec
	<58,55 Hz
	>61,5 Hz


· taux de variation de la fréquence :
	o Interconnexion de l’Est
	< -0,03125 Hz/sec
	>0,125 Hz/sec

	o Interconnexion de l’Ouest
	< -0,05625 Hz/sec
	>0,125 Hz/sec

	o Interconnexion ERCOT
	< -0,08125 Hz/sec
	>0,125 Hz/sec

	o Interconnexion du Québec
	< -0,18125 Hz/sec
	>0,1875 Hz/sec


· écart en sous-tension réglé à au moins 85 % de la tension d’exploitation normale pendant cinq secondes.

M8. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant l’enregistrement et le stockage de données selon l’exigence E8. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de l’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des installations normales) ; ou 2) des données réellement enregistrées.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données EPD sont exigées sur demande pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E5, alinéa 5.3?
☐ Oui   ☐ Non
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée possède des capacités dépourvus d’enregistrement continu installés avant la date d’entrée en vigueur de la norme de fiabilité PRC-002-2?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir de la documentation indiquant que les seuils de déclenchement étaient configurés conformément aux tableaux de l’exigence E8.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Les caractéristiques et les configurations de l’équipement conformes aux critères de l’exigence E8.

	Les données réellement enregistrées démontrant la conformité à l’exigence E8.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E8
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E8) Pour un échantillon des éléments du BES désignés selon l’exigence E5 pour lesquels l’entité visée est tenue de produire des données EPD, passer en revue les pièces justificatives pour vérifier que l’entité visée a une capacité d’enregistrement et de stockage continu de données. Si l’entité visée possède un équipement qui a été installé avant la date d’entrée en vigueur de la norme de fiabilité PRC-002-2, confirmer les dates d’installation pour un échantillon de l’équipement EPD.

	
	(Alinéas 8.1 et 8.2) Sélectionner un échantillon des éléments du BES désignés selon l’exigence E5 pour lesquels l’entité visée est tenue de produire des données EPD, pour lesquels l’équipement EPD a été installé avant la date d’entrée en vigueur de la norme de fiabilité PRC-002-2, et vérifier que la durée des enregistrements sur déclenchement est d’au moins trois minutes pour au moins un des trois seuils de déclenchement indiqués à l’alinéa 8.2.

	Notes pour l’auditeur : Veuillez prendre note que les alinéas 8.1 et 8.2 sont seulement applicables si l’entité visée possède de l’équipement EPD installé avant la date d’entrée en vigueur de la norme de fiabilité PRC-002-2 (1er janvier 2018 au Québec) qui ne prend pas en charge de capacité d’enregistrement et de stockage continus des données.

Note de bas de page 3, tirée du texte de la norme de fiabilité PRC-002-5, spécifique au Québec : La norme de fiabilité PRC-002-2 est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 au Québec. 



Notes des auditeurs :




E9 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E9. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production tenu de produire des données EPD pour les éléments du BES désignés selon l’exigence E5 doit faire en sorte que ces données EPD respectent les critères suivants :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
9.1. une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde ;
9.2. une fréquence d’enregistrement des grandeurs électriques d’au moins 30 fois par seconde.

M9. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les données EPD sont conformes à l’exigence E9. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques de l’équipement (alinéas 9.1 et 9.2 de l’exigence E9) ; ou 2) des données réellement enregistrées (alinéa 9.2).

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données EPD sont exigées sur demande pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E5, alinéa 5.3?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le coordonnateur de la fiabilité qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Les caractéristiques, les réglages et les configurations de l’équipement conformes aux critères de l’exigence E9.

	Les enregistrements réels de données EPD démontrant la conformité à l’exigence E9.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E9
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E9) Pour un échantillon des éléments du BES désignés selon l’exigence E5 pour lesquels l’entité visée est tenue de produire des données EPD, passer en revue les pièces justificatives pour vérifier que les données de l’entité visée respectent les spécifications techniques suivantes :

	
	(Alinéa 9.1) Une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde.

	
	(Alinéa 9.2) Une fréquence d’enregistrement des grandeurs électriques d’au moins 30 fois par seconde.

	Notes pour l’auditeur : Une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde, qui correspond à 16 points par cycle à l’entrée de l’équipement EDP (960 points/sec/60 Hz – 16 points/cycle). Une fréquence d’au moins 30 points par seconde pour l’enregistrement des grandeurs électriques fait référence à la cadence d’enregistrement de l’équipement.

La fréquence d’échantillonnage désigne la fréquence d’un équipement pour la collecte et l’enregistrement d’un nombre spécifique de points (échantillons) sur une période donnée.



Notes des auditeurs :




E10 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E10. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit synchroniser toutes les données ECE et ED pour les jeux de barres du BES désignés selon l’exigence E1 et toutes les données EPD pour les éléments du BES désignés selon l’exigence E5, conformément aux critères suivants :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
10.1. synchronisation au temps universel coordonné (UTC), avec ou sans décalage de l’heure locale ;
10.2. précision de ±2 millisecondes pour la synchronisation d’horloge de l’équipement par rapport à l’UTC.

M10. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant la synchronisation selon l’exigence E10. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques, les configurations ou les réglages de l’équipement ; 2) une indication ou un statut de synchronisation ; ou 3) des dessins de poste.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données ECE ou ED sont exigées pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E1, alinéa 1.2?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le propriétaire d’installation de transport qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données EPD sont exigées sur demande pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E5, alinéa 5.3?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le coordonnateur de la fiabilité qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Les enregistrements réels de données ECE, ED et EPD, selon le cas, afin de démontrer la conformité aux critères de synchronisation de l’exigence E10.

	Les documents techniques tels que des schémas d’installation ou des configurations d’équipement attestant de la synchronisation de toutes les données ECE, ED et EPD telle qu’indiquée à l’exigence E10.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E10
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E10) Pour un échantillon des jeux de barres et des éléments du BES, passer en revue les pièces justificatives pour vérifier que l’entité visée a synchronisé toutes les données ECE, ED pour les jeux de barres du BES désignés à l’exigence E1 et toutes les données EPD pour les éléments du BES désignés à l’exigence E5 conformément aux critères suivants :

	
	(Alinéa 10.1) Synchronisation au temps universel coordonné (UTC), avec ou sans décalage de l’heure locale.

	
	(Alinéa 10.2) Précision de ±2 millisecondes pour la synchronisation d’horloge de l’équipement par rapport à l’UTC.

	Notes pour l’auditeur : L’auditeur peut se baser sur les documents techniques tels que des schémas d’installation ou des configurations d’équipement dans la mesure ou la synchronisation ne peut être déterminée par la revue des données. La précision de la synchronisation temporelle s’applique uniquement à l’horloge qui sert à synchroniser l’équipement de surveillance. L’équipement qui sert à mesurer les grandeurs électriques doit être synchronisé à ±2 ms ; cependant, la précision d’application de l’horodatage aux données elles-mêmes n’est pas imposée. Cette latitude s’explique par les délais inhérents à la mesure des grandeurs et des événements électriques (par exemple la fermeture d’un disjoncteur), à la transmission des mesures, aux algorithmes et aux techniques de calcul des mesures, etc.



Notes des auditeurs :




E11 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E11. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit fournir au coordonnateur de la fiabilité, à l’entité régionale ou à la NERC, sur demande, toutes les données ECE et ED pour les jeux de barres du BES désignés selon l’exigence E1 et toutes les données EPD pour les éléments du BES désignés selon l’exigence E5, selon les modalités suivantes :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
11.1. Les données doivent être conservées pendant une période de 10 jours civils, à l’inclusion de la journée de leur enregistrement.
11.2. Les données visées par l’alinéa 11.1 doivent être fournies dans un délai d’au plus 30 jours civils suivant la demande, sauf si le demandeur consent à un délai plus long.
11.3. Les données ECE doivent être fournies au format CSV (valeurs séparées par des virgules) avec encodage ASCII, selon les indications de l’annexe 2.
11.4. Les données ED doivent être fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.
11.5. Les données EPD doivent être fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.
11.6. Les noms de fichiers de données doivent respecter la norme C37.232, IEEE Standard for Common Format for Naming Time Sequence Data Files (COMNAME), révision C37.232-2011 ou plus récente.

M11. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les données ont été transmises sur demande conformément à l’exigence E11. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des transmissions datées de fichiers formatés à l’entité demandeuse ; 2) des documents décrivant la capacité de stockage de données, les caractéristiques, les configurations et les réglages de l’équipement ; ou 3) des données réellement enregistrées.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données ECE ou ED sont exigées pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E1, alinéa 1.2?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le propriétaire d’installation de transport qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]





Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a été avisée que des données EPD sont exigées sur demande pour un de ses éléments du BES, tel qu’indiqué à l’exigence E5, alinéa 5.3?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste des jeux de barres du BES, les éléments du BES, la date de la notification et le propriétaire d’installation de transport qui a identifié le besoin.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a reçu une demande de données ECE, ED et/ou EPD?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste de ces demandes incluant le type de données, l’entité demandeuse et la date de la demande.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Les transmissions datées de fichiers formatés au coordonnateur de la fiabilité, à l’entité régionale ou à la NERC conformément à l’exigence E11, alinéas 11.1 et 11.2.

	Les enregistrements réels des données conformes à l’exigence E11, alinéas 11.3 à 11.5.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E11
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	(E11) Pour un échantillon des demandes de données ECE et ED pour les jeux de barres du BES désignés à l’exigence E1 et de données EPD pour les éléments du BES désignés à l’exigence E5, vérifier que l’entité visée a fourni les données au coordonnateur de la fiabilité, à l’entité régionale ou à la NERC selon les modalités suivantes :

	
	(Alinéa 11.1) Les données ont été conservées pendant une période de 10 jours civils, à l’inclusion de la journée de leur enregistrement.

	
	(Alinéa 11.2) Les données visées ont été fournies dans un délai d’au plus 30 jours civils suivant la demande, sauf si le demandeur a consenti à un délai plus long.

	
	(Alinéa 11.3) Les données ECE ont été fournies au format CSV avec encodage ASCII, selon les indications de l’annexe 2.

	
	(Alinéa 11.4) Les données ED ont été fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.

	
	(Alinéa 11.5) Les données EPD ont été fournies au format CSV avec les en-têtes appropriés ou sous forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus récente.

	
	(Alinéa 11.6) Les noms de fichiers de données respectent la norme C37.232, IEEE Standard for Common Format for Naming Time Sequence Data Files (COMNAME), révision C37.232-2011 ou plus récente.

	Notes pour l’auditeur : Veuillez consulter l’annexe 2 de la norme de fiabilité PRC-002-5 pour de l’information concernant le formatage des données ECE transmises. 
Avec les équipements de pointe, une période de stockage de 10 jours civils est réaliste et raisonnable. Soulignons que les entités visées doivent tenir compte des délais prévisibles dans la récupération des données, ce qui peut nécessiter une période de stockage de plus de 10 jours. À titre de clarification, supposons qu’un incident survienne le jour 1. Si la demande de données est faite le jour 6, les données devront être fournies au demandeur dans un délai de 30 jours civils après la demande, ou davantage si le demandeur accepte un délai plus long. Cependant, si la demande est faite le jour 11, le délai de conservation des données de 10 jours civils prescrit est dépassé et l’entité visée ne serait pas en infraction si elle ne disposait plus des données demandées.


Si un événement s’est produit, l’entité régionale peut avoir des données à la suite du processus d’analyse d’événement ce qui doit être considéré comme une pièce justificative acceptable pour attester de la conformité. Les entités régionales pourraient envisager la conservation de données après un événement aux fins de la conformité. Il est à noter que la norme IEEE COMTRADE peut ne pas comprendre des formats de certains attributs spécifiés dans cette norme. Ceci ne doit pas être considéré comme un problème de conformité puisque l’entité visée n’a pas de contrôle direct sur les changements de la norme IEEE COMTRADE.



Notes des auditeurs :




E12 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E12. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit, dès qu’il découvre une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
· rétablir la capacité d’enregistrement dans les 90 jours civils ; ou
· soumettre à l’entité régionale un plan d’actions correctives dans les 90 jours civils, puis le mettre en œuvre dans les délais qui y sont prévus.

M12. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant sa conformité à l’exigence E12. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des constats de défaillance datés ; 2) une documentation indiquant la date de rétablissement de l’enregistrement des données ; 3) des enregistrements SCADA ; ou 4) une transmission datée de plan d’actions correctives à l’entité régionale et une ou des pièces justificatives attestant la mise en œuvre du plan.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a subi une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD? 
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste datée de telles pertes de capacité incluant le type de données, l’emplacement, la manière dont elles ont été constatées et la date de constat.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Si l’entité visée subit une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD, l’entité visée devra fournir : 1) des constats de défaillance datés; 2) une documentation indiquant la date de rétablissement de l’enregistrement des données ; 3) une transmission datée de plan d’actions correctives à l’entité régionale. 
NOTE - La transmission des plans d’actions correctives pour l’exigence E12 de la norme de fiabilité PRC-002-5 s’effectue à l’aide des formulaires pour la soumission périodique de données qui sont déposés dans le Système de Surveillance de la Conformité au Québec (SSCQ).



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E12
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	Pour un échantillon des défaillances d’équipement d’enregistrement telles qu’indiquées à l’exigence E12, passer en revue les pièces justificatives et vérifier que l’entité visée, dans un délai de 90 jours civils après la découverte de la défaillance en question, a rétabli la capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD ou a élaboré un plan d’actions correctives et l’a soumis à l’entité régionale.

	
	Si l’entité visée a élaboré un plan d’actions correctives, vérifier que le plan d’actions correctives a été mis en œuvre.

	Notes pour l’auditeur : S’il est impossible de rétablir la capacité d’enregistrement dans un délai de 90 jours en raison de contraintes telles le cycle budgétaire, équipes de maintenance, fournisseurs, temps d’indisponibilité nécessaire, etc., l’entité visée doit soumettre un plan d’actions correctives à l’entité régionale et mettre en œuvre un plan d’actions correctives visant à rétablir la capacité d’enregistrement de données. La limite de 90 jours civils s’applique également dans les cas où la capacité d’enregistrement serait hors service pour cause de maintenance ou d’essais. Une indisponibilité d’un élément surveillé n’est pas interprétée comme une perte de capacité de surveillance des perturbations.

La mise en œuvre signifie que l’entité visée suit les étapes de son plan d’actions correctives. Par exemple, si le plan d’actions correctives exige que certaines actions soient complétées dans des délais précis, alors l’auditeur peut vérifier que ces actions ont été exécutées pour les délais qui ont été dépassés.

NOTE - Des formulaires pour la soumission périodique de données sont utilisés pour la transmission de plans d’actions correctives pour l’exigence E12 de la norme de fiabilité PRC-002-5. Ces plans d’actions correctives sont déposés dans le SSCQ. Le délai de 90 jours civils débute à la date du constat. L’entité régionale doit assurer le suivi des plans d’actions correctives dans le SSCQ en ce qui a trait à la date de mise en œuvre.



Notes des auditeurs :




E13 Documentation et pièces justificatives à l’appui

E13. Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]
13.1. dans les trois années civiles suivant l’achèvement d’une réévaluation ou suivant la réception d’une notification conformément à l’alinéa 1.3 de l’exigence E1, disposer des données ECE ou ED applicables aux éléments du BES qui sont raccordés directement aux jeux de barres du BES désignés ;
13.2. dans les trois années civiles suivant la réception d’une notification conformément à l’alinéa 5.4 de l’exigence E5, disposer des données EPD pour les éléments du BES désignés à l’issue de la réévaluation.

M13. Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des pièces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant sa conformité à l’exigence E13. Ces pièces justificatives peuvent comprendre notamment des lettres, des courriels, des dessins ou des fichiers de réglages.

Réponse de l’entité visée (requise) :
Question : Est-ce que l’entité visée a complété une réévaluation ou a reçu une notification conformément à l’alinéa 1.3 de l’exigence E1, ou conformément à l’alinéa 5.4 de l’exigence E5?
☐ Oui   ☐ Non
Si oui, veuillez fournir une liste datée des notifications ou des réévaluations.
[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]



Réponse de l’entité visée (requise) :
Description narrative de la conformité :
Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.



Pièces justificatives requises :
	Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

	Journaux des équipements utilisés pour obtenir des données EPD pour les éléments du BES et/ou des données ECE ou ED applicables aux éléments du BES qui sont raccordés directement aux jeux de barres du BES désignés à l’issue de la réévaluation.



Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :
	L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée.

	Nom du dossier
	Titre du document
	Révision ou Version
	Date du document
	Page(s) ou section(s) pertinentes
	Description de l’applicabilité du document

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :
	

	

	



Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-002-5, E13
(cette section doit être complétée par le NPCC)
	
	Pour un échantillon de réévaluations complétées ou de notifications reçues conformément à l’alinéa 1.3 de l’exigence E1 , dans les trois années civiles suivant la réévaluation ou la réception d’une notification, vérifier que l’entité visée dispose des données ECE ou ED applicables aux éléments du BES qui sont raccordés directement aux jeux de barres du BES désignés.

	
	Pour un échantillon de notifications reçues conformément à l’alinéa 5.4 de l’exigence E5, dans les trois années civiles suivant la notification, vérifier que l’entité visée dispose des données EPD pour les éléments du BES désignés à l’issue de la réévaluation.

	Notes pour l’auditeur : 



Notes des auditeurs :




Information supplémentaire

Norme de fiabilité

Le texte complet de la norme PRC-002-5 peut être consulté sur le site Web de la Régie de l’énergie, à la section Entités visées - Normes de fiabilité.
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PRC-002-5_FR.pdf
PRC-002-5 - Surveillance des perturbations et production des données

A. Introduction
1. Titre : Surveillance des perturbations et production des données
2. Numéro : PRC-002-5

3. Objet : Obtenir des données permettant une bonne analyse des perturbations dans le
systéme de production-transport d’électricité (BES).

4. Applicabilité :
4.1. Entités fonctionnelles :
4.1.1. Coordonnateur de la fiabilité
4.1.2. Propriétaire d’installation de transport
4.1.3. Propriétaire d’installation de production

4.2. Installations : Eléments du BES, a I'exclusion des sources d’énergie raccordées au moyen
d’onduleurs (SERMO).?

5. Date d’entrée en vigueur : Voir le plan de mise en ceuvre.

1. Les exigences en matiere de surveillance des perturbations et de production des données pour les SERMO sont exposées
dans la norme PRC-028.
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B. Exigences et mesures

E1l.

M1.

E2.

Ma2.

E3.

Chaque propriétaire d’installation de transport doit :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

1.1 désigner les jeux de barres du BES pour lesquels des données d’enregistrement
chronologique des événements (ECE) et d’enregistrement des défauts (ED) sont exigées,
conformément a la méthode présentée a I'annexe 1 de la norme PRC-002-5 ;

1.2 aviser les autres propriétaires d’éléments du BES raccordés directement? aux jeux de
barres qu’il a désignés selon I'alinéa 1.1, et pour lesquels il ne dispose pas de données
ECE ou ED, que des données ECE ou ED sont exigées pour ces éléments du BES. Cette
notification doit leur étre envoyée dans les 90 jours civils suivant la désignation selon
I'alinéa 1.1;

1.3 réévaluer tous les jeux de barres du BES selon I'alinéa 1.1 au moins une fois toutes les
cing années civiles et aviser les autres propriétaires, conformément a I'alinéa 1.2.

Le propriétaire d’installation de transport doit détenir : une liste datée (en format papier ou
électronique), établie conformément a I'annexe 1 de la norme PRC-002-5, des jeux de barres
du BES pour lesquels des données ECE et ED sont exigées ; une ou plusieurs piéces justificatives
datées (en format papier ou électronique) attestant qu’il a avisé les autres propriétaires
conformément al’alinéa 1.2 de I'exigence E1 ; ainsi qu’une ou des pieces justificatives attestant
gue tous les jeux de barres du BES ont été réévalués selon l'intervalle prescrit a I'alinéa 1.3 de
I’exigence E1.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit
avoir des données ECE de position de disjoncteur (ouvert ou fermé) pour chacun de ses
disjoncteurs raccordés directement aux jeux de barres du BES désignés selon I'exigence E1 et
associés aux éléments du BES raccordés a ces jeux de barres.

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que des
données ECE de position de disjoncteur ont été recueillies conformément a I'exigence E2. Ces
piéces justificatives peuvent comprendre notamment: 1)des documents décrivant les
raccordements et les configurations de I'équipement (y compris une norme de conception
uniforme jugée représentative des installations normales); 2)des données réellement
enregistrées ; ou 3) des dessins de poste.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit
avoir des données ED permettant de déterminer les grandeurs électriques suivantes, pour
chaque enregistrement de défaut concernant ses éléments du BES raccordés directement aux
jeux de barres du BES désignés selon |'exigence E1 :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

3.1. tension phase-neutre pour chaque phase de chaque jeu de barres du BES désigné ;

2. Dans le contexte de la présente norme, on dit que des éléments du BES sont « raccordés directement » s’ils sont raccordés
au méme niveau de tension dans un méme emplacement et qu’ils partagent une méme grille de terre avec le ou les jeux de
barres désignés selon la méthode de I'annexe 1. Les transformateurs dont la tension d’exploitation c6té basse tension est
inférieure a 100 kV ne sont pas visés.
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M3.

E4.

M4,

ES.

3.2. chaque courant de phase et le courant de neutre ou résiduel pour les éléments du BES
suivants :

3.2.1. transformateurs dont la tension d’exploitation coté basse tension est d’au moins
100 kV ;

3.2.2. lignes de transport.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéces justificatives (en format papier ou électronique) attestant qu’il a des
données ED suffisantes pour déterminer les grandeurs électriques conformément a
I’exigence E3. Ces piéces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des documents
décrivant les caractéristiques et les configurations de I'équipement (y compris une norme de
conception uniforme jugée représentative des installations normales); 2)des données
réellement enregistrées ou déduites ; ou 3) des dessins de poste.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit,
pour les données ED de I'exigence E3, respecter les indications suivantes :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

4.1. Leou les enregistrements comprennent :

e une longueur d’enregistrement d’au moins deux cycles avant le déclenchement et
une longueur totale d’enregistrement d’au moins 30 cycles pour un méme point de
déclenchement ; ou

e lesdonnées d’au moins deux cycles avant le déclenchement, des trois premiers cycles
aprés le déclenchement, et du cycle final du défaut tel que capté par I'enregistreur
de défaut.

4.2. Lafréquence d’enregistrement est d’au moins 16 points par cycle.

4.3. L'enregistrement est déclenché pour au moins les événements suivants :
4.3.1. surintensité dans le neutre (courant résiduel) ;
4.3.2. sous-tension ou surintensité dans une phase.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les
données ED sont conformes a I'exigence E4. Ces piéces justificatives peuvent comprendre
notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques de I'équipement (alinéa 4.2 de
I’exigence 4) et les configurations ou réglages de I'équipement (alinéas 4.1 et 4.3) ; ou 2) des
données réellement enregistrées ou déduites.

Chaque coordonnateur de la fiabilité doit :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

5.1. désigner les éléments du BES pour lesquels des données d’enregistrement des
perturbations dynamiques (EPD) sont exigées, notamment les éléments suivants :

5.1.1. ressources de production synchrones :
5.1.1.1. ayant une puissance nominale brute d’au moins 500 MVA ;

5.1.1.2. ayant une puissance nominale brute d’au moins 300 MVA si la
puissance nominale brute totale de la centrale ou de I'installation est
d’au moins 1 000 MVA ;

Page 3 de 22





PRC-002-5 - Surveillance des perturbations et production des données

MS5.

E6.

5.1.2. au moins un élément du BES faisant partie d’une limite d’exploitation du réseau
(S0L) relative a la stabilité (angulaire ou en tension) ;

5.1.3. chaque borne d’un circuit a courant continu haute tension (CCHT) ayant une
puissance nominale d’au moins 300 MVA dans la partie a courant alternatif du
convertisseur ;

5.1.4. unou plusieurs éléments du BES faisant partie d’une limite d’exploitation pour la
fiabilité de I'Interconnexion (IROL) ;

5.1.5. au moins un élément du BES situé dans une importante zone sensible aux
variations de tension, c’est-a-dire une zone a laquelle s’applique un programme
de délestage en sous-tension (DST) en service ;

5.2. établir une couverture EPD minimale, a I'inclusion des éléments du BES désignés selon
I'alinéa 5.1, laquelle doit comporter au moins :

5.2.1. un élément du BES ; et

5.2.2. unélément du BES par tranche de 3 000 MW de la demande de pointe simultanée
historique du coordonnateur de la fiabilité.

5.3. dans les 90 jours civils suivant I'exécution de I’alinéa 5.1, aviser tous les propriétaires des
éléments du BES ainsi désignés que des données EPD seront exigées pour les éléments du
BES en question ;

5.4. réévaluer tous les éléments du BES compris dans sa zone de fiabilité selon les alinéas 5.1
et 5.2, au moins une fois toutes les cing années civiles, et aviser leurs propriétaires
conformément a I'alinéa 5.3.

Le coordonnateur de la fiabilité doit détenir une liste datée (en format papier ou électronique)
des éléments du BES pour lesquels des données EPD sont exigées, établie selon les alinéas 5.1
et 5.2 et réévaluée selon l'alinéa 5.4 de I'exigence E5. Il doit détenir une ou des pieces
justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant que chaque propriétaire
d’installation de transport ou propriétaire d’installation de production a été avisé
conformément a I'alinéa 5.3 ; ces pieces justificatives peuvent comprendre notamment des
lettres, des courriels, des fichiers électroniques ou des copies papier attestant que I'information
a été transmise.

Chaque propriétaire d’installation de transport doit avoir des données EPD permettant de
déterminer les grandeurs électriques suivantes pour chacun de ses éléments du BES qui lui ont
été notifiés selon I'exigence E5 :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

6.1. une tension phase-neutre ou de composante directe ;

6.2. le courant de phase correspondant a la tension phase-neutre de I'alinéa 6.1 ou le courant
de composante directe ;

6.3. les flux de puissance active et réactive triphasés correspondant a tous les circuits pour
lesquels des mesures de courant sont exigées ;

6.4. lafréquence de toute tension spécifiée a I'alinéa 6.1.
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Mé6.

E7.

M7.

E8.

Le propriétaire d’installation de transport doit détenir une ou des pieces justificatives (en
format papier ou électronique) attestant qu’il a des données EPD permettant de déterminer les
grandeurs électriques prescrites a I'exigence E6. Ces piéces justificatives peuvent comprendre
notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de
I’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des
installations normales) ; 2) des données réellement enregistrées ou déduites ; ou 3) des dessins
de poste.

Chaque propriétaire d’installation de production doit avoir des données EPD permettant de
déterminer les grandeurs électriques suivantes pour chacun de ses éléments du BES qui lui ont
été notifiés selon I'exigence E5 :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

7.1. une tension phase-neutre, phase-phase ou de composante directe, du coté haute tension
ou basse tension du transformateur élévateur de groupe de production ;

7.2. le courant de phase correspondant a la tension phase-neutre de I'alinéa 7.1, le courant
correspondant a toute tension phase-phase ou le courant de composante directe ;

7.3. les flux de puissance active et réactive triphasés correspondant a tous les circuits pour
lesquels des mesures de courant sont exigées ;

7.4. lafréquence d’au moins une tension spécifiée a I'alinéa 7.1.

Le propriétaire d’installation de production doit détenir une ou des piéces justificatives (en
format papier ou électronique) attestant qu’il a des données EPD permettant de déterminer les
grandeurs électriques prescrites a I'exigence E7. Ces piéces justificatives peuvent comprendre
notamment: 1) des documents décrivant les caractéristiques et les configurations de
I’équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée représentative des
installations normales) ; 2) des données réellement enregistrées ou déduites ; ou 3) des dessins
de poste.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production tenu
de produire des données EPD pour les éléments du BES désignés selon |'exigence E5 doit avoir
une capacité d’enregistrement et de stockage continus des données. Dans le cas d’un
équipement installé avant la date d’entrée en vigueur de la norme de fiabilité PRC-002-23 et
dépourvu de capacité d’enregistrement continu, les enregistrements obtenus sur
déclenchement doivent répondre aux criteres suivants :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

8.1 longueur d’enregistrement sur déclenchement d’au moins trois minutes ;

3.

La norme de fiabilité PRC-002-2 est entrée en vigueur le 1¢ juillet 2016 aux Etats-Unis. Cette date peut différer selon le
territoire d’application de cette norme.
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M8.

E9.

M9.

E10.

8.2 au moins un des trois seuils de déclenchement suivants :

e écart par rapport a la fréquence nominale :

Min. Max.
o Interconnexion de I'Est < 59,75 Hz >61,0 Hz
o Interconnexion de I'Ouest < 59,55 Hz > 61,0 Hz
o Interconnexion ERCOT < 59,35 Hz > 61,0 Hz
o Interconnexion du Québec < 58,55 Hz > 61,5 Hz
e taux de variation de la fréquence :
o Interconnexion de I'Est <-0,03125 Hz/s > 0,125 Hz/s
o Interconnexion de I'Ouest < -0,05625 Hz/s > 0,125 Hz/s
o Interconnexion ERCOT < -0,08125 Hz/s > 0,125 Hz/s
o Interconnexion du Québec <-0,18125 Hz/s >0,1875 Hz/s

e écart en sous-tension réglé a au moins 85 % de la tension d’exploitation normale
pendant cing secondes.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des pieces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant
I'enregistrement et le stockage de données selon I'exigence E8. Ces pieces justificatives
peuvent comprendre notamment: 1) des documents décrivant les caractéristiques et les
configurations de I'équipement (y compris une norme de conception uniforme jugée
représentative des installations normales) ; ou 2) des données réellement enregistrées.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production tenu
de produire des données EPD pour les éléments du BES désignés selon I'exigence E5 doit faire
en sorte que ces données EPD respectent les critéres suivants :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

9.1. une fréquence d’échantillonnage d’au moins 960 points par seconde ;

9.2. une fréquence d’enregistrement des grandeurs électriques d’au moins 30 fois par
seconde.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les
données EPD sont conformes a I'exigence E9. Ces piéces justificatives peuvent comprendre
notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques de I'équipement (alinéas 9.1
et 9.2 de I'exigence E9) ; ou 2) des données réellement enregistrées (alinéa 9.2).

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit
synchroniser toutes les données ECE et ED pour les jeux de barres du BES désignés selon
I’exigence E1 et toutes les données EPD pour les éléments du BES désignés selon I’exigence E5,
conformément aux critéres suivants :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

10.1. synchronisation au temps universel coordonné (UTC), avec ou sans décalage de I'heure
locale ;
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M10.

E11.

M11.

El12.

10.2. précision de +2 millisecondes pour la synchronisation d’horloge de I'équipement par
rapport a 'UTC.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéeces justificatives (en format papier ou électronique) attestant la
synchronisation selon I'exigence E10. Ces piéces justificatives peuvent comprendre
notamment : 1) des documents décrivant les caractéristiques, les configurations ou les réglages
de I’équipement ; 2) une indication ou un statut de synchronisation ; ou 3) des dessins de poste.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit
fournir au coordonnateur de la fiabilité, a I'entité régionale ou a la NERC, sur demande, toutes
les données ECE et ED pour les jeux de barres du BES désignés selon I’exigence E1 et toutes les
données EPD pour les éléments du BES désignés selon I'exigence E5, selon les modalités
suivantes :

[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

11.1 Les données doivent étre conservées pendant une période de 10 jours civils, a I'inclusion
de la journée de leur enregistrement.

11.2 Les données visées par I'alinéa 11.1 doivent étre fournies dans un délai d’au plus 30 jours
civils suivant la demande, sauf si le demandeur consent a un délai plus long.

11.3 Les données ECE doivent étre fournies au format CSV (valeurs séparées par des virgules)
avec encodage ASCII, selon les indications de I'annexe 2.

11.4 Les données ED doivent étre fournies au format CSV avec les en-tétes appropriés ou sous
forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common
Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus
récente.

11.5 Les données EPD doivent étre fournies au format CSV avec les en-tétes appropriés ou sous
forme de fichiers électroniques au format de la norme C37.111, IEEE Standard Common
Format for Transient Data Exchange (COMTRADE), révision C37.111-1999 ou plus
récente.

11.6 Les noms de fichiers de données doivent respecter la norme C37.232, IEEE Standard for
Common Format for Naming Time Sequence Data Files (COMNAME), révision
C37.232-2011 ou plus récente.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéces justificatives (en format papier ou électronique) attestant que les
données ont été transmises sur demande conformément a l|’exigence E11. Ces pieces
justificatives peuvent comprendre notamment: 1) des transmissions datées de fichiers
formatés a I'entité demandeuse; 2) des documents décrivant la capacité de stockage de
données, les caractéristiques, les configurations et les réglages de I'’équipement ; ou 3) des
données réellement enregistrées.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit,
des qu’il découvre une perte de capacité d’enregistrement de données ECE, ED ou EPD :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

° rétablir la capacité d’enregistrement dans les 90 jours civils ; ou
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m12.

E13.

M13.

° soumettre a I'entité régionale un plan d’actions correctives dans les 90 jours civils, puis le
mettre en ceuvre dans les délais qui y sont prévus.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant sa
conformité a I'exigence E12. Ces piéces justificatives peuvent comprendre notamment : 1) des
constats de défaillance datés ; 2) une documentation indiquant la date de rétablissement de
I’enregistrement des données ; 3) des enregistrements SCADA ; ou 4) une transmission datée
de plan d’actions correctives a I'entité régionale et une ou des pieces justificatives attestant la
mise en ceuvre du plan.

Chaque propriétaire d’installation de transport et propriétaire d’installation de production doit :
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification a long terme]

13.1 dans les trois années civiles suivant 'achevement d’une réévaluation ou suivant Ila
réception d’une notification conformément a I'alinéa 1.3 de I'exigence E1, disposer des
données ECE ou ED applicables aux éléments du BES qui sont raccordés directement aux
jeux de barres du BES désignés ;

13.2 dans les trois années civiles suivant la réception d’une notification conformément a
I'alinéa 5.4 de I'exigence E5, disposer des données EPD pour les éléments du BES désignés
a l'issue de la réévaluation.

Le propriétaire d’installation de transport ou le propriétaire d’installation de production doit
détenir une ou des piéces justificatives datées (en format papier ou électronique) attestant sa
conformité a I'exigence E13. Ces piéces justificatives peuvent comprendre notamment des
lettres, des courriels, des dessins ou des fichiers de réglages.

C. Conformité

1.

Processus de surveillance de la conformité

1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité: Le terme « responsable des
mesures pour assurer la conformité » (CEA) désigne la NERC ou I'entité régionale, ou toute
entité désignée par un organisme gouvernemental pertinent, dans leurs rdles respectifs
visant a surveiller et a assurer la conformité avec les normes de fiabilité obligatoires et
exécutoires dans leurs territoires respectifs.

1.2. Conservation des piéces justificatives :

Les périodes de conservation des pieces justificatives indiquées ci-aprés établissent la
durée pendant laquelle une entité est tenue de conserver certaines piéces justificatives
afin de démontrer sa conformité. Dans les cas ou la période de conservation des piéces
justificatives indiquée est plus courte que le temps écoulé depuis le dernier audit, le CEA
peut demander a I'entité de fournir d’autres piéeces justificatives attestant sa conformité
pendant la période compléte écoulée depuis le dernier audit.

Le propriétaire d’installation de transport, le propriétaire d’installation de production et
le coordonnateur de la fiabilité doivent conserver les données ou les piéces justificatives
attestant leur conformité selon les modalités indiquées ci-aprés, a moins que leur CEA
leur demande de conserver certaines pieces justificatives plus longtemps dans le cadre
d’une enquéte :
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13.

e Le propriétaire d’installation de transport doit conserver les piéces justificatives
attestant la conformité avec I'exigence E1 pendant cing années civiles.

e Le coordonnateur de la fiabilité doit conserver les piéces justificatives attestant la
conformité avec I'exigence E5 pendant cing années civiles.

o Le propriétaire d’installation de transport doit conserver les pieces justificatives
attestant la conformité avec I'exigence E6 pendant trois années civiles.

e Le propriétaire d’installation de production doit conserver les pieces justificatives
attestant la conformité avec I'exigence E7 pendant trois années civiles.

e Le propriétaire d’installation de transport et le propriétaire d’installation de
production doivent conserver les pieces justificatives attestant la conformité avec les
exigences E2, E3, E4, E8, E9, E10, E11 et E12 pendant trois années civiles.

e Le propriétaire d’installation de transport et le propriétaire d’installation de
production, selon le cas, doivent conserver les pieces justificatives attestant la
conformité avec I'exigence E13 pendant cing années civiles.

e Si un propriétaire d’installation de transport, un propriétaire d’installation de
production ou un coordonnateur de la fiabilité est jugé non conforme, il doit
conserver I'information relative a cette non-conformité jusqu’a ce que les correctifs
aient été appliqués et approuvés ou pendant la période indiquée ci-dessus, selon la
durée la plus longue.

e Le CEA doit conserver les dossiers du dernier audit ainsi que tous les dossiers d’audit
demandés et soumis par la suite.

Programme de surveillance de la conformité et d’application des normes : Selon la
définition des regles de procédure de la NERC, I'expression « programme de surveillance
de la conformité et d’application des normes » désigne la liste des processus qui serviront
a évaluer les données ou I'information afin de déterminer les résultats de conformité avec
la norme de fiabilité.
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Niveaux de gravité des non-conformités (VSL)

El

VSL faible

Le propriétaire d’installation de
transport a désigné les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de l'exigence E1 pour plus de
80 % et moins de 100 % de ses jeux
de barres du BES.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a évalué les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de I'exigence E1, mais avec un
retard d’au plus 30 jours civils.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a avisé les autres
propriétaires  d’installation  de
transport que des données ECE ou
ED sont exigées pour leurs
éléments du BES, selon I'alinéa 1.2
de l'exigence E1, avec un retard
d’au plus 10 jours civils.

Niveau de gravité de la non-conformité

VSL modéré

Le propriétaire d’installation de
transport a désigné les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de l'exigence E1 pour plus de
70 % et au plus 80 % de ses jeux de
barres du BES.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a évalué les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de I'exigence E1, mais avec un
retard de plus de 30 jours civils et
d’au plus 60 jours civils.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a avisé les autres
propriétaires  d’installation  de
transport que des données ECE ou
ED sont exigées pour leurs
éléments du BES, selon I'alinéa 1.2
de I'exigence E1, avec un retard de
plus de 10 jours civils et d’au plus
20 jours civils.

VSL élevé

Le propriétaire d’installation de
transport a désigné les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de l'exigence E1 pour plus de
60 % et au plus 70 % de ses jeux de
barres du BES.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a évalué les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de I'exigence E1, mais avec un
retard de plus de 60 jours civils et
d’au plus 90 jours civils.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a avisé les autres
propriétaires  d’installation  de
transport que des données ECE ou
ED sont exigées pour leurs
éléments du BES, selon I'alinéa 1.2
de I'exigence E1, avec un retard de
plus de 20 jours civils et d’au plus
30 jours civils.

VSL critique

Le propriétaire d’installation de
transport a désigné les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de l'exigence E1 pour au plus
60 % de ses jeux de barres du BES.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a évalué les jeux de
barres du BES selon I'alinéa 1.1 ou
1.3 de I'exigence E1, mais avec un
retard de plus de 90 jours civils.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport a avisé les autres
propriétaires  d’installation  de
transport que des données ECE ou
ED sont exigées pour leurs éléments
du BES, selon [l'alinéal.2 de
'exigence E1, avec un retard de
plus de 30 jours civils.
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VSL faible

Niveau de gravité de la non-conformité

VSL modéré

VSL élevé

VSL critique

E2 Le propriétaire d’installation de | Le propriétaire d’installation de | Le propriétaire d’installation de | Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire | transport ou le propriétaire | transport ou le propriétaire | transport ou le propriétaire
d’installation de production a | d’installation de production a | d’installation de production a | d’installation de production a
produit selon I'exigence E2 plus de | produit selon I'exigence E2 plus de | produit selon I'exigence E2 plus de | produit selon I'exigence E2 au plus
80% et moins de 100% des | 70% et au plus 80 % des données | 60 % et au plus 70 % des données | 60 % des données ECE de position
données ECE de position (ouvert ou | ECE de position (ouvert ou fermé) | ECE de position (ouvert ou fermé) | (ouvert ou fermé) pour ses
fermé) pour ses disjoncteurs | pour ses disjoncteurs raccordés aux | pour ses disjoncteurs raccordés aux | disjoncteurs raccordés aux jeux de
raccordés aux jeux de barres du BES | jeux de barres du BES désignés | jeux de barres du BES désignés | barres du BES désignés selon
désignés selon I'exigence E1. selon I'exigence E1. selon I'exigence E1. I'exigence E1.

E3 Le propriétaire d’installation de | Le propriétaire d’installation de | Le propriétaire d’installation de | Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire | transport ou le propriétaire | transport ou le propriétaire | transport ou le propriétaire
d’installation de production a | d’installation de production a | d’installation de production a | d’installation de production a
produit des données ED | produit des données ED | produit des données ED | produit des données ED
permettant de déterminer plus de | permettant de déterminer plus de | permettant de déterminer plus de | permettant de déterminer au plus
80 % et moins de 100 % du total des | 70 % et au plus 80 % du total des | 60 % et au plus 70 % du total des | 60 % du total des grandeurs
grandeurs électriques prescrites | grandeurs électriques prescrites | grandeurs électriques prescrites | électriques prescrites (produit du
(produit  du nombre  total | (produit du nombre  total | (produit du nombre  total | nombre total d’é/léments du BES a
d’éléments du BES a surveiller selon | d’éléments du BES a surveiller selon | d’éléments du BES a surveiller selon | surveiller selon I'exigence E3 et du
I'exigence E3 et du nombre de | I'exigence E3 et du nombre de | I'exigence E3 et du nombre de | nombre de grandeurs électriques
grandeurs électriques spécifiées | grandeurs électriques spécifiées | grandeurs électriques spécifiées | spécifiées aux alinéas 3.1 et 3.2).
aux alinéas 3.1 et 3.2). aux alinéas 3.1 et 3.2). aux alinéas 3.1 et 3.2).

E4 Les données ED du propriétaire | Les données ED du propriétaire | Les données ED du propriétaire | Les données ED du propriétaire

d’installation de transport ou du
propriétaire  d’installation de
production respectent plus de 80 %
et moins de 100 % du total des
parameétres d’enregistrement
indiqués a I'’exigence E4.

d’installation de transport ou du
propriétaire  d’installation de
production respectent plus de 70 %
et au plus 80% du total des
parameétres d’enregistrement
indiqués a I'’exigence E4.

d’installation de transport ou du
propriétaire  d’installation  de
production respectent plus de 60 %
et au plus 70% du total des
parameétres d’enregistrement
indiqués a I'exigence E4.

d’installation de transport ou du
propriétaire d’installation de
production respectent au plus 60 %
du total des parameétres
d’enregistrement indiqués a
I'exigence E4.
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ES

VSL faible

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné plus de 80 % et moins de
100 % des éléments du BES pour
lesquels des données EPD sont

exigées selon ['alinéa5.1 de
I’exigence E5.
ou

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné les éléments du BES pour
lesquels des données EPD sont
exigées selon l'alinéa 5.1 ou 5.4 de
I’exigence E5, mais avec un retard
d’au plus 30 jours civils.

ou

Le coordonnateur de la fiabilité a
avisé les autres propriétaires que
des données EPD sont exigées pour
leurs éléments du BES, selon
I'alinéa 5.3 de I'exigence E5, mais
avec un retard d’au plus 10 jours
civils.

Niveau de gravité de la non-conformité

VSL modéré

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné plus de 70% et au plus
80% des éléments du BES pour
lesquels des données EPD sont

exigées selon ['alinéa5.1 de
I’exigence E5.
ou

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné les éléments du BES pour
lesquels des données EPD sont
exigées selon l'alinéa 5.1 ou 5.4 de
I’exigence E5, mais avec un retard
de plus de 30 jours civils et d’au
plus 60 jours civils.

ou

Le coordonnateur de la fiabilité a
avisé les autres propriétaires que
des données EPD sont exigées pour
leurs éléments du BES, selon
I'alinéa 5.3 de I'exigence E5, mais
avec un retard de plus de 10 jours
civils et d’au plus 20 jours civils.

VSL élevé

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné plus de 60% et au plus
70% des éléments du BES pour
lesquels des données EPD sont
exigées selon l'alinéa5.1 de
I’'exigence E5.

ou

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné les éléments du BES pour
lesquels des données EPD sont
exigées selon l'alinéa 5.1 ou 5.4 de
I'exigence E5, mais avec un retard
de plus de 60 jours civils et d’au
plus 90 jours civils.

ou

Le coordonnateur de la fiabilité a
avisé les autres propriétaires que
des données EPD sont exigées pour
leurs éléments du BES, selon
I'alinéa 5.3 de I'exigence E5, mais
avec un retard de plus de 20 jours
civils et d’au plus 30 jours civils.

VSL critique

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné au plus 60 % des éléments
du BES pour lesquels des données
EPD sont exigées selon I'alinéa 5.1
de I'exigence E5.

ou

Le coordonnateur de la fiabilité a
désigné les éléments du BES pour
lesquels des données EPD sont
exigées selon l'alinéa 5.1 ou 5.4 de
I'exigence E5, mais avec un retard
de plus de 90 jours civils.

ou

L'entité responsable a avisé les
autres  propriétaires que des
données EPD sont exigées pour
leurs éléments du BES, selon
I'alinéa 5.3 de I'exigence E5, mais
avec un retard de plus de 30 jours
civils.

ou

Le coordonnateur de la fiabilité n'a
pas établi la couverture EPD
minimale prescrite a I'alinéa 5.2 de
I'exigence E5
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E6

VSL faible

Le propriétaire d’installation de
transport a produit des données
EPD permettant de déterminer plus
de 80 % et moins de 100 % du total
des grandeurs électriques
prescrites (produit du nombre total
d’éléments du BES visés selon
I'exigence E6 et du nombre de
grandeurs électriques spécifiées
aux alinéas 6.1 a 6.4).

Niveau de gravité de la non-conformité

VSL modéré

Le propriétaire d’installation de
transport a produit des données
EPD permettant de déterminer plus
de 70 % et au plus 80 % du total des
grandeurs électriques prescrites
(produit  du nombre  total
d’éléments du BES visés selon
I'exigence E6 et du nombre de
grandeurs électriques spécifiées
aux alinéas 6.1 a 6.4).

VSL élevé

Le propriétaire d’installation de
transport a produit des données
EPD permettant de déterminer plus
de 60 % et au plus 70 % du total des
grandeurs électriques prescrites
(produit  du nombre  total
d’éléments du BES visés selon
I'exigence E6 et du nombre de
grandeurs électriques spécifiées
aux alinéas 6.1 a 6.4).

VSL critique

Le propriétaire d’installation de
transport a produit des données
EPD permettant de déterminer au
plus 60 % du total des grandeurs
électriques prescrites (produit du
nombre total d’éléments du BES
visés selon I'exigence E6 et du
nombre de grandeurs électriques
spécifiées aux alinéas 6.1 a 6.4).

E7

Le propriétaire d’installation de
production a produit des données
EPD permettant de déterminer plus
de 80 % et moins de 100 % du total
des grandeurs électriques
prescrites (produit du nombre total
d’éléments du BES visés selon
I'exigence E7 et du nombre de
grandeurs électriques spécifiées
aux alinéas 7.1 a 7.4).

Le propriétaire d’installation de
production a produit des données
EPD permettant de déterminer plus
de 70 % et au plus 80 % du total des
grandeurs électriques prescrites
(produit  du nombre  total
d’éléments du BES visés selon
I'exigence E7 et du nombre de
grandeurs électriques spécifiées
aux alinéas 7.1 a 7.4).

Le propriétaire d’installation de
production a produit des données
EPD permettant de déterminer plus
de 60 % et au plus 70 % du total des
grandeurs électriques prescrites
(produit  du nombre  total
d’éléments du BES visés selon
'exigence E7 et du nombre de
grandeurs électriques spécifiées
aux alinéas 7.1 a 7.4).

Le propriétaire d’installation de
production a produit des données
EPD permettant de déterminer au
plus 60 % du total des grandeurs
électriques prescrites (produit du
nombre total d’éléments du BES
visés selon I'exigence E7 et du
nombre de grandeurs électriques
spécifiées aux alinéas 7.1 a 7.4).

E8

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a établi
une capacité d’enregistrement
continu ou non continu de données
EPD, selon I'exigence E8, pour plus
de 80 % et moins de 100 % de ses
éléments du BES désignés selon
I’exigence E5.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a établi
une capacité d’enregistrement
continu ou non continu de données
EPD, selon I'exigence E8, pour plus
de 70% et au plus 80% de ses
éléments du BES désignés selon
I’exigence E5.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a établi
une capacité d’enregistrement
continu ou non continu de données
EPD, selon I'exigence E8, pour plus
de 60% et au plus 70% de ses
éléments du BES désignés selon
I’'exigence E5.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production n’a pas
établi de capacité d’enregistrement
continu ou non continu de données
EPD, selon I'exigence E8, pour ses
éléments du BES désignés selon
I'exigence E5.
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E9

VSL faible

Les données EPD du propriétaire
d’installation de transport ou du
propriétaire  d’installation  de
production respectent plus de 80 %
et moins de 100 % du total des
indications d’enregistrement de
I’exigence E9.

Niveau de gravité de la non-conformité

VSL modéré

Les données EPD du propriétaire
d’installation de transport ou du
propriétaire  d’installation  de
production respectent plus de 70 %
et au plus 80% du total des
indications d’enregistrement de
I’exigence E9.

VSL élevé

Les données EPD du propriétaire
d’installation de transport ou du
propriétaire  d’installation  de
production respectent plus de 60 %
et au plus 70% du total des
indications d’enregistrement de
I'exigence E9.

VSL critique

Les données EPD du propriétaire
d’installation de transport ou du
propriétaire  d’installation  de
production respectent au plus 60 %
du total des indications
d’enregistrement de |'exigence E9.

E10

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
synchronisé selon les alinéas 10.1
et 10.2 de [I'exigence E10 les
données ECE, ED et EPD pour plus
de 90 % et moins de 100 % des jeux
de barres du BES désignés selon
I'exigence E1 et des éléments du
BES désignés selon I'exigence E5.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
synchronisé selon les alinéas 10.1
et 10.2 de [I'exigenceE10 les
données ECE, ED et EPD pour plus
de 80 % et au plus 90 % des jeux de
barres du BES désignés selon
I'exigence E1 et des éléments du
BES désignés selon I'exigence E5.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
synchronisé selon les alinéas 10.1
et 10.2 de [I'exigence E10 les
données ECE, ED et EPD pour plus
de 70 % et au plus 80 % des jeux de
barres du BES désignés selon
I'exigence E1 et des éléments du
BES désignés selon I'exigence E5.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
synchronisé selon les alinéas 10.1
et 10.2 de [I'exigence E10 les
données ECE, ED et EPD pour au
plus 70 % des jeux de barres du BES
désignés selon I'exigence E1 et des
éléments du BES désignés selon
I'exigence E5.

El1

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a fourni
les données demandées en vertu
de Il'alinéa 11.2 de I'exigence E11
avec un retard de plus de 1 jour
civil, mais d’au plus 10 jours civils.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a fourni
les données demandées en vertu
de l'alinéa 11.2 de I'exigence E11
avec un retard de plus de 11 jours
civils, mais d’au plus 20 jours civils.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a fourni
les données demandées en vertu
de l'alinéa 11.2 de I'exigence E11
avec un retard de plus de 21 jours
civils, mais d’au plus 30 jours civils.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a fourni
les données demandées en vertu
de l'alinéa 11.2 de l'exigence E11
avec un retard de plus de 30 jours
civils.

ou
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VSL faible

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a fourni
plus de 90 % et moins de 100 % des
données demandées en vertu de
I’exigence E11.

ou

Plus de 90 % et moins de 100 % des
données fournies par le
propriétaire  d’installation  de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
respectent les critéres de format
des alinéas11.3 a 11.6 de
I’'exigence E11.

Niveau de gravité de la non-conformité

VSL modéré

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a fourni
plus de 80 % et au plus 90 % des
données demandées en vertu de
I’exigence E11.

ou

Plus de 80 % et au plus 90 % des
données fournies par le
propriétaire  d’installation  de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
respectent les critéres de format
des alinéas11.3 a 11.6 de
I'exigence E11.

VSL élevé

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a fourni
plus de 70 % et au plus 80 % des
données demandées en vertu de
I'exigence E11.

ou

Plus de 70 % et au plus 80 % des
données fournies par le
propriétaire  d’installation  de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
respectent les critéres de format
des alinéas11.3 a 11.6 de
I'exigence E11.

VSL critique

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a omis
de fournir au plus 70% des
données demandées en vertu de
I'exigence E11.

ou

Au plus 70 % des données fournies
par le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
respectent les criteres de format
des alinéas11.3 a 11.6 de
I'exigence E11.

E12

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
signalé une perte de capacité
d’enregistrement et soumis a
I'entité régionale un plan d’actions
correctives selon I'exigence E12
dans un délai de plus de 90 jours
civils et d’au plus 100 jours civils
apres la découverte de la perte en
question.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
signalé une perte de capacité
d’enregistrement et soumis a
I'entité régionale un plan d’actions
correctives selon I'exigence E12
dans un délai de plus de 100 jours
civils et d’au plus 110 jours civils
apres la découverte de la perte en
question.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
signalé une perte de capacité
d’enregistrement et soumis a
I'entité régionale un plan d’actions
correctives selon |'exigence E12
dans un délai de plus de 110 jours
civils et d’au plus 120 jours civils
apres la découverte de la perte en
question.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a omis
de signaler une perte de capacité
d’enregistrement et de soumettre a
I'entité régionale un plan d’actions
correctives selon I'exigence E12
dans un délai de 120 jours civils
apres la découverte de la perte en
question.

ou

Page 15 de 22

Public





PRC-002-5 - Surveillance des perturbations et production des données

VSL faible

Niveau de gravité de la non-conformité

VSL modéré

VSL élevé

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production a
soumis un  plan d’actions
correctives a l'entité régionale
selon I'exigence E12, mais ne I'a pas
mis en ceuvre.

VSL critique

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production n’a pas
rétabli la capacité d’enregistrement
et n’a pas soumis un plan d’actions
correctives a l'entité régionale
selon I'exigence E12.

E13

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
disposait des données applicables
aux jeux de barres du BES désignés
qui ont fait [I'objet d'une
réévaluation conformément a
I'alinéa 1.3 de I'exigence E1, mais
avec un retard d’au plus 6 mois.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
disposait des données applicables
aux éléments du BES désignés qui
ont fait I'objet d’une réévaluation
conformément a I'alinéa 5.4 de
I’exigence E5, mais avec un retard
d’au plus 6 mois.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
disposait des données applicables
aux jeux de barres du BES désignés
qui ont fait [I'objet d'une
réévaluation conformément a
I'alinéa 1.3 de I'exigence E1, mais
avec un retard de plus de 6 mois et
d’au plus 12 mois.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
disposait des données applicables
aux éléments du BES désignés qui
ont fait I'objet d’'une réévaluation
conformément a l'alinéa 5.4 de
I'exigence E5, mais avec un retard
de plus de 6 mois et d’au plus
12 mois.

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
disposait des données applicables
aux jeux de barres du BES désignés
qui ont fait [Il'objet d’une
réévaluation conformément a
I'alinéa 1.3 de I'exigence E1, mais
avec un retard de plus de 12 mois.

ou

Le propriétaire d’installation de
transport ou le propriétaire
d’installation de production
disposait des données applicables
aux éléments du BES désignés qui
ont fait I'objet d’'une réévaluation
conformément a l'alinéa 5.4 de
I'exigence E5, mais avec un retard
de plus de 12 mois.
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D. Différences régionales
Aucune.
E. Interprétations
Aucune.
F. Documents connexes
Plan de mise en ceuvre de la norme de fiabilité PRC-002-5 de la NERC
G. Références

IEEE C37.111 — IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange (COMTRADE) for Power
Systems.

IEEE C37.232-2011 — IEEE Standard for Common Format for Naming Time Sequence Data Files
(COMNAMIE). Norme publiée le 9 novembre 2011 par I'lEEE.

Justification technique de la norme de fiabilité PRC-002-5 de la NERC
NPCC SP6 Report Synchronized Event Data Reporting, révision du 31 mars 2005.

Groupe de travail Canada — Etats-Unis sur la panne de courant — Rapport final sur la panne du
14 goiit 2003 aux Etats-Unis et au Canada : causes et recommandations (avril 2004).

Groupe de travail Canada — Etats-Unis sur la panne de courant — Interim Report : Causes of the August
14th Blackout in the United States and Canada (novembre 2003).

Historique des versions

Version Intervention Suivi des

modifications

0 8 février 2005 | Adoption par le Conseil d’administration de Nouveau
la NERC document
1 2 ao(it 2006 Adoption par le Conseil d’administration de Révision
la NERC
2 13 novembre | Adoption par le Conseil d’administration de Révision dans le
2014 la NERC cadre du projet

2007-11 et fusion
avec PRC-018-1.

2 24 septembre | Ordonnance 814 de la FERC approuvant la
2015 norme PRC-005-4 (dossier RM15-4-000)
3 13 mai 2021 Adoption par le Conseil d’administration de Révision
la NERC
4 16 février 2023 | Adoption par le Conseil d’administration de Révision dans le
la NERC cadre du projet

2021-04
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Version Intervention Suivi des
modifications
4 14 avril 2023 Ordonnance de la FERC approuvant la
norme PRC-002-4 (dossier RD23-4-000)
4 14 avril 2023 Date d’entrée en vigueur de la norme 1" avril 2024
5 8 octobre 2024 | Adoption par le Conseil d’administration de Révision dans le
la NERC cadre du projet
2021-04
5 20 février 2025 | Ordonnance de la FERC approuvant la
norme PRC-002-5 (dossiers RD25-1-000 et
RD25-2-000)
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Méthode de sélection des jeux de barres pour I’enregistrement chronologique des événements (ECE)

Afin d’établir la liste des jeux de barres du systéme de production-transport d’électricité (BES) pour
lesquels la saisie de données d’enregistrement chronologique des événements (ECE) et d’enregistrement
des défauts (ED) est prescrite a I'exigence 1, chaque propriétaire d’installation de transport doit suivre de

Annexe 1

et I'enregistrement des défauts (ED)

(Exigence E1)

facon séquentielle, sauf indication particuliere, le mode opératoire suivant :

Etape 1.

Etape 2.

Etape 3.

Etape 4.
Etape 5.
Etape 6.

Dresser une liste compléte des jeux de barres du BES que le propriétaire possede. Se
reporter a la section 4.2 (Installations) pour les exclusions.

Aux fins de la norme, un jeu de barres du BES peut comprendre plusieurs jeux de barres
physiques dont les disjoncteurs sont raccordés au méme niveau de tension dans un méme
emplacement et partagent une méme grille de terre. Ces jeux de barres peuvent étre
modélisés ou représentés par un seul et méme nceud dans les études de défaut. Par
exemple, les configurations de jeux de barres en anneau ou a un disjoncteur et demi sont
assimilables a un seul jeu de barres.

Réduire cette liste en retenant seulement les jeux de barres qui ont une puissance disponible
maximale calculée de court-circuit triphasé d’au moins 1 500 MVA. Si cette étape a pour
effet de réduire la liste a néant, sauter a I'étape 7.

Déterminer les 11 jeux de barres de la liste qui ont |la puissance disponible maximale calculée
de court-circuit triphasé la plus élevée. Si la liste compte 11 jeux de barres ou moins, sauter
al'étape 7.

Calculer la puissance médiane des 11 jeux de barres retenus a |'étape 3.
Multiplier par 20 % la puissance médiane calculée a I'étape 4.

Réduire la liste en retenant seulement les jeux de barres dont la puissance disponible
maximale calculée de court-circuit triphasé est supérieure a la plus élevée des valeurs
suivantes :

e 1500 MVA;

e 20 % de la puissance médiane calculée a I'étape 5.
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Etape 7.

Etape 8.

Etape 9.

Sil ne reste plus aucun jeu de barres dans la liste : la procédure est terminée et des données
ECE et ED ne sont pas exigées. Sauter a I'étape 9.

Si la liste compte entre 1 et 11 jeux de barres inclusivement : désigner pour la saisie des
données ECE et ED le jeu de barres dont la puissance de court-circuit triphasé, déterminée a
I’étape 3, est la plus élevée.

Si 'on constate, lors de la réévaluation spécifiée a I'alinéa 1.3 de I'exigence E1, que la
puissance de court-circuit triphasé pour le jeu de barres nouvellement désigné se situe dans
une plage de +£15% de la puissance de court-circuit triphasé pour le jeu de barres
précédemment applicable et pour lequel des données ECE et ED sont exigées, on peut
conserver ce dernier comme jeu de barres applicable. Passer a I'étape 9.

Si la liste compte plus de 11 jeux de barres : désigner pour la saisie des données ECE et ED,
parmi les jeux de barres retenus a I'étape 6, au moins ceux de la tranche supérieure de 10 %
de puissance de court-circuit triphasé. Passer a I'étape 8.

Désigner pour la saisie des données ECE et ED des jeux de barres supplémentaires dans la
liste établie a I'étape 6. Les jeux de barres sélectionnés aux étapes 7 et 8 doivent totaliser au
moins 20 % des jeux de barres sélectionnés a I'étape 6.

Les jeux de barres supplémentaires doivent étre sélectionnés, a la discrétion du propriétaire
d’installation de transport, de maniére a maximiser I'étendue de la zone couverte par les
données ECE et ED. Les emplacements suivants sont recommandés pour ces jeux de barres :

e jeux de barres distants électriquement des autres jeux de barres ou par rapport aux
équipements de surveillance des perturbations (DME) ;

e zones sensibles aux variations de tension ;
e zones de consommation et de production cohérentes ;

e jeux de barres ayant un nombre de circuits de transport incidents relativement
élevé ;
e jeux de barres associés a des dispositifs de réglage de la puissance réactive ;

e installations importantes raccordées a I'extérieur de la zone du propriétaire
d’installation de transport.

La liste des jeux de barres pour lesquels des données ECE et ED doivent étre recueillies selon
I’exigence E1 combine les jeux de barres sélectionnés aux étapes 7 et 8.
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Annexe 2

Format des données d’enregistrement chronologique des événements (ECE)
(alinéa 11.3 de I'exigence E11)

Date, Heure, Code d’heure locale, Poste, Appareil, Position*
08/27/13, 23:58:57.110, -5, Poste 1, Disjoncteur 1, Fermé
08/27/13, 23:58:57.082, -5, Poste 2, Disjoncteur 2, Fermé
08/27/13, 23:58:47.217, -5, Poste 1, Disjoncteur 1, Ouvert
08/27/13, 23:58:47.214, -5, Poste 2, Disjoncteur 2, Ouvert

4. Les termes «ouvert» et «fermé» sont utilisés a titre d’exemple. D’autres termes comme « déclenchement »,
« déclenchement-verrouillage » ou « réenclenchement» sont aussi acceptables.
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Exigence

El
E2
E3
E4

Exigence

ES
E6
E7
ES
E9

Exigence

E10
E11
E12

Exigence

E13

Entité

TO
TO | GO
TO | GO
TO | GO

Entité

RC
TO
GO

TO | GO

TO | GO

Entité

TO | GO
TO | GO
TO | GO

Entité

TO | GO

Synthése des exigences de la norme

Désignation
des jeux Notification ECE ED Réévaluation
de barres aux 5 ans
du BES
X X X X X
X
X
X
Désignation
des e L. .
- Notification EPD Réévaluation aux 5 ans
éléments
du BES
X X X X
X
X
X
X
Fourniture des Disponibilité des
Synchronisation données ECE, ED et données ECE, ED et
EPD EPD
X
X
X

Mise en ceuvre

X
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Dispositions particuliéres applicables au Québec visant la norme

PRC-002-5 — Surveillance des perturbations et production des données

La présente annexe établit les dispositions particulieres d’application au Québec de la norme qu’elle vise.
Les dispositions de la norme visée et de I'annexe doivent obligatoirement étre lues conjointement pour
fins de compréhension et d’interprétation. En cas de divergence entre la norme et I'annexe, I'annexe a
préséance.

A. Introduction

1. Titre: Aucune disposition particuliére.
2 Numéro: Aucune disposition particuliere.
3. Objet: Aucune disposition particuliére.
4 Applicabilité : Dans I'application de cette norme, toute référence au terme « systeme

de production-transport d’électricité » ou « BES » doit étre remplacée par les termes « réseau
de transport principal » ou « RTP » respectivement.

Les installations visées par cette norme sont les installations du réseau de transport principal
(RTP).

4.1. Entités fonctionnelles :
Aucune disposition particuliere.
4.2. Installations:
Aucune disposition particuliere.
5. Date d’entrée en vigueur :
5.1. Adoption de la norme par la Régie de I'énergie : 10 février 2026
5.2. Adoption de I'annexe par la Régie de I'énergie : 10 février 2026

5.3. Date d’entrée en vigueur de la norme et de son annexe au Québec: 1° juillet 2026

B. Exigences et mesures
Aucune disposition particuliere.
C. Conformité
1.  Processus de surveillance de la conformité
1.1. Responsable des mesures pour assurer la conformité

Au Québec, le terme responsable des mesures pour assurer la conformité désigne la Régie de
I’énergie dans le réle visant a surveiller la conformité avec la norme de fiabilité visée et a la
présente annexe, et a assurer I'application de celles-ci.

1.2. Conservation des pieces justificatives
Aucune disposition particuliére.
1.3. Processus de surveillance de la conformité et d’application des normes

La Régie de I'énergie établit les processus de surveillance qui servent a évaluer les
données ou l'information afin de déterminer la conformité ou la non-conformité avec
la norme de fiabilité visée et avec la présente annexe.
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Dispositions particuliéres applicables au Québec visant la norme
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Niveaux de gravité des non-conformités (VSL)

Aucune disposition particuliere.
D. Différences régionales

Aucune disposition particuliere.
E. Interprétations

Aucune disposition particuliére.
F. Documents connexes

Aucune disposition particuliére.
G. Références

Aucune disposition particuliére.
Annexe 1
Aucune disposition particuliere.
Annexe 2
Aucune disposition particuliere.
Synthése des exigences de la norme

Aucune disposition particuliere.

Historique des versions

Version Date Intervention Suivi des modifications

. Nouvelle annexe en suivi de la décision
1 10 février 2026 D-2026-010. Nouvelle
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